Tetra – Microcode

|  |  |
| --- | --- |
| **Wert** | **Befehl** |
| 0 | **HCF: Programm Beenden**  «Alle: Programm ist beendet» |
| 1 | **IN: Eingabe**  «Tastatur: Eingabe in Datenbus kopieren»  «Speicherwerk: Datenbus in aktive Speicherzelle kopieren» |
| 2 | **OUT: Ausgabe**  «Speicherwerk: Aktive Speicherzelle in Datenbus kopieren»  «Bildschirm: Datenbus auslesen» |
| 2 | **LD: Lade in Akkumulator**  «Speicherwerk: Aktive Speicherzelle in Datenbus kopieren»  «Rechenwerk: Datenbus in Akkumulator kopieren» |
| 3 | **ADD** |
| 4 | **SUB** |
| 5 | **STO** |
| 6 | **JEQ** |
| 7 | **JLS** |